	msSuCE 25.XX programının versiyonlarının açıklamaları

-------------------
  VER 25.10
-------------------

- "Veritabanı İncele / Değiştir" komutunda boru kotu değişimlerinde
  boru isale ise önceki / sonraki boru kotunu değişimi sorularak yapılıyor.

- Export ESRI shape file seçeneklerine "User, Comp, Date" eklendi.
  Oluşturulan dosyalara kullanıcı, bilgisayar ve tarih ekleniyor.

-------------------
  VER 25.09
-------------------

- Görsel Kontrol seçeneklerine 'Kırık Sayısına Göre Borular' eklendi.

- Bilgi değiştir vana sekmesine vana numaralarının kilitlerini toplu halde açıp kapayan ayar eklendi.

- Vana elemanları (vana, Yangın Musluğu, Vantuz, tahliye) numaralarına kilit tanımlandı.
  Tekrar numaralama sırasında numarası değişmeyecek elemanların numarasını kilitleyebilirsiniz.

-------------------
  VER 25.08
-------------------

- Boykesit ayarları "Yardımcı Elemanlar" grubuna "Debinin Değiştiği Yerler" eklendi.
  İsale hattında debinin değiştiği yerleri boykesit üstünden inceleyebilirsiniz.

-------------------
  VER 25.07
-------------------

- msSu.Net Hesap Raporu seçeneklerine Kademe ayrımı eklendi.

- Boykesit Ayarlar menüsüne "Boykesit Üstünde İncele" eklendi.
  Seçilen boykesit üstünde gezinerek değerler incelenebiliyor.

-------------------
  VER 25.06
-------------------

- Export "ESRI Shape Dosyası" seçeneklerine Kademe ayrımı eklendi.

- Boykesit boru kotu ayarla ayarlarına "Verilen Noktaya Hizala" eklendi. 

-------------------
  VER 25.05
-------------------

- Düğüm bilgi yaz komutu element selection ile seçilmiş düğümlerde de çalışır hale getirildi.

- Terfili toplama basınç hesabında memba giriş piyezometre değerleri bağlı bulunduğu
  sistem içindeki en yüksek kota göre hesaplanıyor.
  Not: Birden fazla sistemin aynı model dosya içinde girilme durumu.

-------------------
  VER 25.04
-------------------

- İstatistiki raporlara tarih eklendi.

- Some listesi tip2'deki başlangıca mesafe sütunundaki kayma giderildi.

- Boykesit ayarlar menüsüne "Boru Kotu Ayarı" eklendi.
  Manuel olarak boru kotlarını boykesit üstünden ayarlayabilirsiniz.

-------------------
  VER 25.03
-------------------

- Boykesit programı ayarlarına "Boru Boyunca Zemin Kotu Tanımlaması" eklendi.
  Örnek: Boru karayolunun altından geçiyor ve bu karayolunun kesitini boykesit
         üstünde göstermek istiyorsanız bu komutun ayarlarını yaparak çizdirebilirsiniz.

-------------------
  VER 25.02
-------------------

- Yedek Yönetimi diyalog kutusuna "Sadece Ana Dosyalar (*.mod, *.mdb, *.asa)" eklendi.
  aktif ise sadece ana dosyalar yedeklenir.

- Görsel sorgulama seçeneklerine "Boru > Koruma Elemanı Tanımlı" eklendi. 

- Boru veritabanına "Boru Koruması Tanımla" ikonu eklendi.
  Tanım yapılırsa ve boykesit ayarlarındaki "Koruma Elemanı Çiz" açıksa
  ilgili borunun koruma elemanı boykesit üstüne çizilir.

-------------------
  VER 25.01
-------------------

- İsale planı ayarlarına "Boru Sembolojisini Koru" eklendi.
  İstenirse modeldeki boru sembolojisi isale planına aktarılır.

- Alan Birleştir komutu eklendi.
  Birleştirilecek komşu iki alan elemanı "Element Selection" komutuyla seçilip
  komut çalıştırılmalıdır.

- Alan Böl komutu eklendi.
  Bölünecek olan Alan (shape) elemanını ve bölecek olan (LineString) elemanı
  "Element Selection" komutuyla seçip komutu çalıştırmalısınız.

- msSu 25. versiyon devreye alındı.
