	msKanal 25.xx programının versiyonlarının açıklamaları

-------------------
  VER 25.10
-------------------

- Export ESRI shape file seçeneklerine "User, Comp, Date" eklendi.
  Oluşturulan dosyalara kullanıcı, bilgisayar ve tarih ekleniyor.

-------------------
  VER 25.09
-------------------

- Yardımcılar menüsüne "Boru Debilerini Dosyadan Gir" komutu eklendi.
  Bir başka programla hazırlanmış projeyi msKanal ile tahkik etmek için
  tanımlı boru debilerini bir text dosyadan msKanal debisi olarak tanımlayabilrsiniz.
  Dosya formati 'Boruno' 'debi' olarak iki sütun olmalıdır.

- Parsel Veritanabı diyalog kutusuna baca numarası kilidi eklendi.
  Tekrar numaralamada değişmemesi için numara kilidini aktif hale getirebilirsiniz.

- Boyutlandırma ayarlarına genel bağlantı kot ayarı eklendi.
  Dikkat! Bağlantı kotu 'Sırt Kotu'dan farklı olma durumlarında 
          toprak örtü kalınlığı dikkate alınır.

-------------------
  VER 25.08
-------------------

- Parsel Ayarlarına "Baca Import Ayarları" grubu eklendi.
  Okunacak baca elemanının tipini ve değerini girerek import edebilirsiniz.

- Kutu kesit katalog ayarlarına Tanım bilgisini düzenlemek için ayar eklendi.

-------------------
  VER 25.07
-------------------

- Boru veritabanı İstisna sekmesine "Bağlantı" ayarı eklendi.
  İstenirse ilgili boru için "İç Sırt Kotu" veya "Akar Kot" seçilebilir.

-------------------
  VER 25.06
-------------------

- Export "ESRI Shape Dosyası" seçeneklerine Kademe ayrımı eklendi.

- Export "ASAT CBS" seçeneklerine Kademe ayrımı eklendi.

- Yağış eğrisi listesinde kayıtları yukarı/aşağı taşıma komutları eklendi.

- Baca Bilgisi Oluştur Fence seçeneklerine "Sağ Tarafa" / "Sol Tarafa" eklendi.

-------------------
  VER 25.05
-------------------

- Parsel Baca Import komutu eklendi.
  Parsel bacasını fence içine alıp komutu çalıştırın.

- Izgara koordinat raporu Fence içinde alınabiliyor.

-------------------
  VER 25.04
-------------------

- İstatistiki raporlara tarih eklendi.

- Boykesit değer ayarlarına boru sırt kotu eklendi.

- Boykesit>Komutlar menüsüne "Bacaya Gelen Boruları Çiz" eklendi.
  Seçilen bacaya gelen borular boykesit olarak çizilebilir.

- Boyutlandırma ayarlarına "Düşü Durumunda Gelen Sırtları Eşitle" eklendi.

-------------------
  VER 25.03
-------------------

- Parsel boru bilgilerine "[Çap][Malzeme]" ve "[Uzunluk][Eğim]" eklendi.

- Boykesit programı ayarlarına "Boru Boyunca Zemin Kotu Tanımlaması" eklendi.
  Örnek: Boru karayolunun altından geçiyor ve bu karayolunun kesitini boykesit
         üstünde göstermek istiyorsanız bu komutun ayarlarını yaparak çizdirebilirsiniz.

-------------------
  VER 25.02
-------------------

- Yedek Yönetimi diyalog kutusuna "Sadece Ana Dosyalar (*.mod, *.mdb, *.aka)" eklendi.
  aktif ise sadece ana dosyalar yedeklenir.

- Görsel sorgulama seçeneklerine "Boru > Koruma Elemanı Tanımlı" eklendi 

- Boru veritabanına "Boru Koruması Tanımla" ikonu eklendi.
  Tanım yapılırsa ve boykesit ayarlarındaki "Koruma Elemanı Çiz" açıksa
  ilgili borunun koruma elemanı boykesit üstüne çizilir.

- Boru veritabanında "Boyutlandır" ve "Boykesit" tuşları ikon haline getirildi.

- Baca veritabanı gelen boru listesine debi eklendi.

-------------------
  VER 25.01
-------------------

- ASAT Antalya bilgi sistemi için veri hazırlayan komut eklendi.

- Alan Birleştir komutu eklendi.
  Birleştirilecek komşu iki alan elemanı "Element Selection" komutuyla seçilip
  komut çalıştırılmalıdır.

- Alan Böl komutu eklendi.
  Bölünecek olan Alan (shape) elemanını ve bölecek olan (LineString) elemanı
  "Element Selection" komutuyla seçip komutu çalıştırmalısınız.

- msKanal 25 versiyonu devreye alındı.



